**GOODRIDE**

**Гарантия**

Гарантийный срок на скрытый заводской брак составляет 12 месяцев со дня покупки автошин, при условии соблюдения покупателем Правил эксплуатации шин.

**На что не распространяется гарантия**

1. Шины с высотой рисунка протектора ниже индикатора износа (с остаточной глубиной протектора менее 1,6мм. лето и зима 4 мм.).
2. Шины с вырезанным или намеренно стёртым D.O.T. идентификационным номером и/или названием бренда.
3. Несоблюдение типоразмера шины, индекса нагрузки и индекса скорости.
4. Продолжительное использование в спущенном состоянии или при избыточном внутреннем давлении.
5. Жалобы на ходовые качества после износа рисунка протектора более чем на 0,8 мм или замена 3-х и более шин одного и того же автомобиля не принимаются.
6. Любые эксплуатационные повреждения, включая проколы, порезы, разрывы, проникновение посторонних предметов, вздутие боковины.
7. Преждевременный или неравномерный износ из-за механических неисправностей транспортного средства или несоблюдение рекомендаций по периодической ротации шин.
8. Повреждение в результате неправильного монтажа или демонтажа, перегрузки, пожара, и механических неисправностей транспортного средства.
9. Попадание воды или других материалов внутрь шины во время монтажа, или отсутствие балансировки шины.
10. Использование для гонок или на автодомах.
11. Растрескивание на шинах от прямых солнечных лучей или погодных условий 4 лет с даты производства изготовления.
12. Несоблюдение правил эксплуатации, неправильное использование, модификация шин.
13. Повреждения, полученные в результате ДТП, воздействия горюче-смазочных материалов, химикатов или в следствие преднамеренного повреждения.
14. Плоскостная деформация в области пятна контакта, вызванная неправильным хранением или блокировкой колес при экстренном торможении.
15. Утрата возможности эксплуатации, неудобства или любой случайный, или косвенный ущерб.
16. Шины с восстановленным протектором.
17. Неправильного хранения (в стопке без дисков).
18. Использования несоответствующего размера и/или типа диска.
19. Применения деформированного или технически непригодного диска применения камеры (если покрышка бескамерная).