**NEXEN**

**I. Гарантия**

1 Об ограниченных гарантиях

Настоящая ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя новых шин для вторичного рынка, изготовленных NEXEN TIRE, которые используются на том же транспортном средстве, на котором они были первоначально установлены.  
Настоящая гарантия применяется, если соблюдены все следующие квалификационные требования:

\* Шина имеет размер, индекс нагрузки и индекс скорости, равные или превышающие характеристики, рекомендованные производителем транспортного средства.

2 В чём заключается гарантия и каковы её сроки?

Ограниченная гарантия распространяется на шины, с даты производства которых прошло не более 6 лет или 5 лет с даты покупки. Любая шина, изготовленная Nexen может быть бесплатно заменена по гарантии при наличии производственных дефектов в течение исходного гарантийного периода

3. На что не распространяется гарантия

1. Шины с высотой рисунка протектора ниже индикатора износа (с остаточной глубиной протектора менее 1,6мм. лето и зима 4 мм.).
2. Шины с вырезанным или намеренно стёртым D.O.T. идентификационным номером и/или названием бренда.
3. Несоблюдение типоразмера шины, индекса нагрузки и индекса скорости.
4. Продолжительное использование в спущенном состоянии или при избыточном внутреннем давлении.
5. Жалобы на ходовые качества после износа рисунка протектора более чем на 0,8 мм или замена 3-х и более шин одного и того же автомобиля не принимаются.
6. Любые эксплуатационные повреждения, включая проколы, порезы, разрывы, проникновение посторонних предметов, вздутие боковины.
7. Преждевременный или неравномерный износ из-за механических неисправностей транспортного средства или несоблюдение рекомендаций по периодической ротации шин.
8. Повреждение в результате неправильного монтажа или демонтажа, перегрузки, пожара, и механических неисправностей транспортного средства.
9. Попадание воды или других материалов внутрь шины во время монтажа, или отсутствие балансировки шины.
10. Использование для гонок или на автодомах.
11. Растрескивание на шинах от прямых солнечных лучей или погодных условий 4 лет с даты производства изготовления.
12. Несоблюдение правил эксплуатации, неправильное использование, модификация шин.
13. Повреждения, полученные в результате ДТП, воздействия горюче-смазочных материалов, химикатов или в следствие преднамеренного повреждения.
14. Плоскостная деформация в области пятна контакта, вызванная неправильным хранением или блокировкой колес при экстренном торможении.
15. Утрата возможности эксплуатации, неудобства или любой случайный, или косвенный ущерб.
16. Шины с восстановленным протектором.